Beschreibung
============
Der 12Volt-Batterie-Blei-Gel-Wächter schaltet bei einer niedrigen Batterie-Spannung 
den Verbraucher ab, damit die Batterie bei Unterladung nicht kaputt geht.
Der Verbraucher wird von der Batterie getrennt.

Die Batterie-Spannung wird aller 0,5sec vom Controller PIC16F88 mittels AD-Prinzip gemessen.
Ein Mosfet schaltet kontaktlos beim Verbraucher die Spannung zu oder ab.
Mit dem Leuchten einer blauen LED wird angezeigt ob der Verbraucher ein oder aus geschaltet ist.
Es leuchtet auch ohne einen Verbraucher angeschlossen zu haben.

Beim Anschliessen der Leiterplatte geht es 
zum Anfang in den Betriebs-Zyklus "Abgeschaltet".

Hier ist der Verbraucher von der Batterie getrennt.
Die grüne LED von der Entladespannungs-Anzeige 
blinkt mit 0,5sec leuchten und 2sec nicht leuchten.

Jetzt darf die blaue LED beim Verbraucher nicht brennen,
sonst ist der Mosfet kaputt.

Mit dem Taster wird gestartet...
Es wird die Batterie an den Verbraucher zugeschaltet und 
es erfolgt die LED-Entladespannung-Anzeige.
Die blaue LED beim Verbraucher muss jetzt leuchten...

Man kann hier durch Erneutes drücken des Tasters wieder in den "aus"-Zustand gehen...
Und eigentlich hin und her schalten... also mit "ein" und "aus"...

Diese Funktion mit dem wiederholten drücken des Tasters geht in JEDEM Betriebs-Zyklus.
Auch wenn der Verbraucher "aus"-geschaltet sein sollte, geht wieder in den "Ein"-Schalt-Zustand.
Also:
Obwohl die Batterie leer sein dürfte (durch unter Entladespannung) 
kann man diese erneut "ein"-schalten!
Nur in Notfällen !
UND
Es muss die Vor-Warn-Einstellung auf 1/3/5min eingestellt sein.
Bei der Vor-Warn-Einstellung mit 0min geht ein erneutes "ein"-schalten auch.
Man muss die DIP-Schalter während des Betriebes auf 1/3/5min umstellen.

LED-Anzeige der Entladespannung:
nur gn  - größer 12,0Volt
gn + ge - 11,7 bis 12,0Volt
nur ge  - 11,4 bis 11,7Volt
ge + rt - 11,2 bis 11,4Volt
nur rt  - kleiner 11,2Volt

Mit einem 8-poligem DIP-Schalter wird die Abschaltspannung eingestellt.
(hier darf nur ein DIP-Schalter auf ON stehen)
(ein Umschalten während des Betriebes ist ohne Probleme möglich)
Die Abschalt-Batterie-Spannungen sind wie folgt:

DIP1 Bei 10,5 Volt abschalten
DIP2 Bei 10,6 Volt abschalten
DIP3 Bei 10,7 Volt abschalten
DIP4 Bei 10,8 Volt abschalten
DIP5 Bei 10,9 Volt abschalten
DIP6 Bei 11,0 Volt abschalten

Die Genauigkeit liegt bei +/-0,03 Volt, wenn richtig justiert wurde. (Siehe hier am Ende des Textes)

Ist die Entladespannung (Abschaltspannung) erreicht, blinkt die rote LED schnell
von der Entladezustandsanzeige und der Summer piepst schnell (aller 0,2sec) als Vorwarnung.
Der Verbraucher ist aber noch nicht abgeschaltet. 
(erst nach 1/3/5min je nach Einstellung der DIP-Schalter)

Sollte sich die Batterie erholen (Spannung steigt)
(nach zu starker Last / und dann im Nachhinein fehlt die Last)
geht es wieder zur LED-Entladespannungsanzeige. 
Es hört dann auf zu Warn-blinken und zu Warn-piepsen.

Die Standard-Abschaltspannung (Entlade-Schluss-Spannung) bei 12Volt-Blei-Gel ist 10,8Volt !
Dennoch kann man hier variieren... einstellen... (siehe oben)

Liegt die Batterie-Abschaltspannung länger als 1/3/5 min darunter
(ohne das diese sich wieder erholt hat und die Spannung gestiegen ist)
dann erst erfolgt eine Dauerabschaltung des Verbrauchers.
Dauer-Abschaltung:
Dann blinkt die rote LED von der Entlade-Spannungs-Anzeige 
mit 0,2sec leuchten und piepsen / 2sec Pause.

Die Batterie dürfte leer sein... Verbraucher wurde abgeschaltet...

Bei 0 min Vor-Warn-Einstellung der DIP-Schalter erfolgt sofort 
nach einmal unterschreiten eine Dauerabschaltung.
(Hier geht ein Erholen der Batterie-Spannung NICHT)
(Hier bleibt es aus-geschaltet, auch wenn die Batterie-Spannung wieder steigt.)

Man kann es mit den DIP 7 und DIP 8 Schaltern einstellen:
DIP 7  DIP 8    Dauerabschaltung
OFF    OFF      0 min / sofort Dauerabschaltung nach einmal unterschreiten
OFF    ON       1 min lang warten dann erst Dauerabschaltung
ON     OFF      3 min lang warten dann erst Dauerabschaltung
ON     ON       5 min lang warten dann erst Dauerabschaltung

Bei der Dauer-Abschaltung kann man dennoch durch Tasterdruck.
zur Notfall-Einschaltung kommen.
(siehe in der Datei : XX-Nachteil-Zusammenfassung.txt)

Der eingesetzte Mosfet ermöglicht ein kontaktloses Schalten.
Es können Ströme problemlos von ca. 2 Ampere geschaltet werden.
Es wurde ohne Kühlkörper handwarm.


Ist die Batterie leer, wird / kann man zur Sicherheit mit einem Ladegerät nochmals entladen.
Man denke an den Memory-Effekt.... 
Die Batterie soll komplett leer sein...
Sie müssen selbst nachdenken !!!!
Dann wird die Batterie geladen.
Das Abschaltgerät, also diese Leiterplatte 
kann man dabei von der Batterie trennen ODER AUCH NICHT.

Natürlich muss man beim Laden der Batterie das Ladegerät an die direkten Batterie-Klemmen anschliessen !!!



ACHTUNG:
Die Analog-Digital-Wandlung durch den PIC braucht eine Vergleichspannung (Referenz-Spannung).
Hier werden die 5,0Volt der Betriebs-Spannung vom PIC software-mäßig genommen.
Um diese genauestens zu halten wurde ein Festspannungsregler µA78L05 eingesetzt.
Dennoch ist die Ausgangs-Spannung von dem µA78L05 (für Referenzspannung + Versorgungs-Spannung)
je nach Exemplar des µA78L05 unterschiedlich.
Die Festspannungsregler haben Toleranzen.
Es kann dann die Batterie-Spannung "falsch" gemessen werden!
Man kann dem Abhilfe schaffen, in dem man wie hier einen 250 Ohm Einstellregler einsetzt.
(siehe Stromlaufplan)

Hiermit justiert man. 
Zum Beispiel die 12,0 Volt zwischen "gn und ge leuchten" und "nur gn leuchten".
Man muss den Umschaltpunkt des Leuchtens finden.
Durch verdrehen der Einstellreglers.
Dann stimmen auch die restlichen Spannungswerte, wie hier angegeben.

Also keine Batterie beim Justieren anschliessen (mit fast fester Spannung),
sondern ein Netzteil, wo man die Spannung einstellen kann (zum Beispiel 12,0Volt).
Man bedenke aber, nur aller 0,5sec wird gemessen und es ändert sich das Leuchten der LEDs...


Durch Umprogrammieren kann man die Schalt- und LED-Anzeigespannungen und Zeiten ändern.
Mein ASM-File liegt bei.
Hier ändert man im txt-Modus.
Im Kopf (am Anfang) stehen die Spannungswerte usw...
Nur Zahlen ändern...
Dann assembliert man, damit ein HEX-File entsteht, mit dem man den PIC brennt.


GANZ WICHTIG:
Man MUSS eine Sicherung vorsehen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Damit man den Mosfet nicht kaputt macht.


Alles habe ich auf meine 12V-Blei-Gel mit Kabelbindern entsprechernder Länge
wieder lösbar angebracht.
Siehe Fotos !
Zwischen Leiterplatte und Batterie (im Foto nicht sichtbar) befindet
sich eine Verpackungs-Schaumstoff-Matte.
So verrutscht die Leiterplatte nicht.

Ein Hinweis-Schild auf der Batterie 
ermöglicht das exakte Einstellen der DIP-Schalter...


Viel Erfolg beim Basteln.


73 de DL3UKH (Hans) aus Bad Liebenwerda zwischen Dresden/Berlin

