ACHTUNG
=======
Bei meinen Tests mit dem Mosfet IRF1010N
hat es meist nicht richtig ausgeschaltet.

Deshalb wurde ein Widerstand mit 2,0Kohm vom Gate gegen Masse geschaltet.
Dann hat es immer funktioniert ! (siehe Stromlaufplan)

Deshalb ist auch am Anfang, wenn man die Spannung der Batterie
an die Leiterplatte anlegt, eine "Schalt-Kontrolle" vorzunehmen
mit mal von "aus" (gn blinkt+Mosfet aus) zu "ein" (LED-Spannungsanzeige+Mosfet ein)
mittels Taster...

Man kann also am Anfang durch immer wieder erneutes "draufdrücken"
des Tasters den Verbraucher ein und ausschalten.
Es blinkt bei Verbraucher "aus" die grüne LED und die Last-LED leuchtet nicht.
Bei Verbraucher "ein" leuchten die Entlade-Spannungs-Anzeige LEDs
dem entsprechend und die Last-LED leuchtet.

Es soll nur eine Kontrollfunktion sein ob es richtig schaltet.














