Aufbau-Hinweise
---------------

1. Schaltuhr
Es ist alles zu bestücken.
Ein Test der Spannungsregler kann erfolgen.
Im Leerlauf (also ohne PIC16F628A oder PIC16F1827) läuft die "Sekundär-Spannung" über 18Volt hoch.
Es müsste also eine Last vorhanden sein.
Die Sicherungen müssen 400mA sein, obwohl nur 41mA/220Volt am Netz verbraucht
werden. Der Strom beim Einschalten ist recht hoch.

Da man den PIC... Schaltkreis beim Umprogrammieren öfters aus 
der Fassung ziehen muss.
Man will vielleicht dennoch die Schaltzeiten ändern.

Dann empfiehlt sich hier ein IC-Greifer:
Bei Reichelt:
Bestell-Bezeichnung:   MIC 03 

4. LCD-Modul
Hier existiert eine separate Leiterplatte, wo 5mm Distansbolzen
aufgeschraubt werden. 
Man muss beim Einlöten darauf achten, dass das eigentliche LCD-Modul
richtig herum eingelötet wird!!!!!!!!
Es dürfen keine Kurzschluss-Lötbrücken beim Einlöten auftreten.
Man schaut es sich lieber mit einer Lupe nochmals an.
Hier ist das Rastermass auserhalb der Norm mit 2,0mm.

ACHTUNG:
Wenn das hier in der Stückliste angegebene LCD-Display keinen
richtigen exakten Kontrast liefert,
muss man die Spannung beim 5 Volt Festspannungregler µA7805 messen.
Meine Erfahrung war bei ganz wenig größer als 5 Volt (5,02Volt)
war der Kontrast exakt !!!
Bei kleiner ca. 4,9 Volt war der Kontrast schlecht !!!
Die µA7805 haben Toleranzen.
Man muss aussuchen.

---
Ich muss drauf hinweisen, wenn man mit dem eingebauten Relais 
220Volt Spannung schaltet, muss man die Sicherheitsbestimmungen einhalten !!!!!!!
Also ich hatte beim Aufbau einen kleinen 220Volt Schlag bekommen.
Ich hatte vergessen den 220V-Kaltgeräterstecker aus seiner Buchse zu ziehen.
Und wollte bei anliegenden 220Volt die Sicherungen wechseln.
ALSO AUFPASSEN !!!


73 de DL3UKH (Hans) aus Bad Liebenwerda zwischen Dresden/Berlin

