Software-Versionen
==================

02-Alte-Software=PIC16F628A
---------------------------
Hier findet man die alte Software von 2010.
Es schaltet normal mit EIN und AUS,
wenn die Zeit auf die sec-genau eingetreten ist.

Im File
DCF-2010.ASM
stehen ganz am Schluss die Schaltzeiten drin.
Es sind 6 Tabellen mit:

H_EIN
MIN_EIN
SEC_EIN

und 

H_AUS
MIN_AUS
SEC_AUS

Hier werden alle Schaltzeiten eingetragen.
Bis zu 100 Schaltzeiten sind möglich.

Dann wird das ASM-File assembliert .
Programm liegt hier bei in dem Ordner "01-Assembler-Programm-zum-Schaltzeiten-ändern"...
Hier muss der PIC-Typ PIC16F628A eingetragen sein !!!
Es entsteht ein neues HEX-File.
Mit diesem wird der PIC16F628A gebrannt.

03-Neue-Software=PIC16F1827
---------------------------
Hier findet man die neue Software von 2024.
Es wird der PIN-kompatible (gleiche Anschlüsse) PIC16F1827 verwendet.

Hier schaltet es genauso wie oben in der "Alten Version" beschrieben.
ABER
Es schaltet auch zwischen den Schaltzeiten.
Wenn ein Stromausfall eingetreten sein sollte, und der Strom kommt wieder,
schaltet es auch wenn die Schaltzeit gerade "läuft".

----
ALSO NOCHMALS ERKLÄRT:
Hier ist ein "Dazwischen Ein-Schalten" möglich.

Ist eingestellt:
EIN-Zeit   10:20.30 (10H 20MIN 30SEC)
und
AUS-Zeit  12:00.00 (12H 0MIN 0SEC)

Ist der Strom ausgefallen oder hat man die Schaltuhr ausgeschaltet
und
kommt der Strom zwischen diesen obigen Schaltzeiten wieder.
11:00.00 Uhr würde es zum Beispiel dennoch schalten !!!

So etwas gibt es nur im Handel, wenn eine "Stütz"-Batterie bei der gekauften Schaltuhr eingesetzt wird.
Die Schaltuhr läuft hierbei ständig, auch wenn der Strom ausfällt !!!
Und schaltet so auch immer !!!

Hier in der Bastelei von mir wurde es Software-mäßig gemacht:
Mit "Liegt die IST-Zeit zwischen der EIN-Schalt-Zeit und der AUS-Schalt-Zeit" ...
----


Im File
DCF-2024_01.ASM
stehen ganz am Schluss die Schaltzeiten drin.
Es sind 6 Tabellen mit:

H_EIN
MIN_EIN
SEC_EIN

und 

H_AUS
MIN_AUS
SEC_AUS

Hier werden alle Schaltzeiten eingetragen.
Bis zu 100 Schaltzeiten sind möglich.

























