Beschreibung
============
Mit dem NF-800Hz Generator kann man
einen NF-Verstärker beim KeyerIII einsetzen.

Es geht mit nur einer festen Lautstärke mittels N-Kanal Mosfet.
Man kann aber auch einen richtigen NF-Verstärker einsetzen.

Man kann hier selbst experimentieren...

Im Stromlaufplan stehen auch Hinweise,
welche beim Aufbau helfen sollen.

Alles wurde nur auf einem Steckbrett von mir aufgebaut.
Hier existiert keine Leiterplattenzeichnung.
Ich nutze den Mithörton nicht.
Bei mir ist der trcvr so eingestellt, das man es dort hört.

Es gibt zwei Software-Varianten.
Einmal für den PIC12F1840 und den PIC12F683.

Wenn man an Stelle des Controllers PIC12F1840/PIC12F683
den universellen Schaltkreis N555 einsetzen würde,
so nehme ich an :
Dann könnte es auch sein, das im Ruhezustand des Keyers,
wo kein Ton rauskommt, durch den Mosfet unnötig Strom fliesst.
Es könnte sein, der Lautsprecher geht kaputt...

Hier mit dem PIC12F1840 / PIC12F683 tritt dieser Fehler nicht auf !

Die genaue Frequenz vom Aufbau hier, wurde mit 795Hz gemessen.

Hinweis:
Schon beim Berühren mit dem Finger des offenen Eingangs
vom NF-800Hz Generator müßte man einen Ton hören...

73 de DL3UKH aus Bad Liebenwerda (Süd-Brandenburg)










