Beschreibung des KeyersIII
==========================
Die Bedienung des Keyers ist mittelmäßig einfach.
Man kann ein "Mono- oder ein Duo-Paddle" anschließen.
Beim Duo-Paddle mit zwei Hebeln wirkt hier die Squeeze-Betriebsart.
Man kann also den Strich- und Punkt-Hebel gemeinsam betätigen,
dann werden im Wechsel Striche und Punkte ausgegeben.

Mit einem Potentiometer kann man die Morsegeschwindigkeit von
30 Zeichen pro Minute bis 110 ZpM ändern.
Auch während des Festtextes oder Dauermorsen oder des Abspeicherns
kann man das Tempo ändern.
Das Verhältnis zwischen Punkt- und Strich-Länge ist mit 1:3 fest vorgegeben.
Man kann es nicht ändern!

Mit einem Tastendruck kann man 6 Stück 
im PIC einprogrammierte Texte morsen.
Es wird mittels normalem Paddle-Geben der Text rein-"programmiert".

Der CW-Text ist Speicher-Erhaltend abgespeichert.
Schaltet man den Keyer aus, bleibt der Text erhalten.
Man kann x-beliebige male ändern, also den Text überschreiben.

Es lassen sich bei "guter" Gebeweise bis zu 140 CW-Zeichen abspeichern.

Bei einem Tasterdruck wird der abgespeicherte Text SOFORT gemorst.
Hat man nach dem Brennen des PICs noch keinen CW-Festtext abgespeichert,
kann man natürlich auch nichts hören.

Man kann den Fest-Text auch im Modus Dauermorsen betreiben.
Dazu drückt man den Strich-Hebel des Paddles während des Morsens des Festtextes. 
Mit dem Punkt-Hebel kann man den Text beenden.
So könnte man zum Beispiel den Text:
CQ CQ DE DL3UKH DL3UKH
immer wieder im Modus Dauermorsen (Baken-Morsen) wiederholend morsen lassen.

Dann unterbricht man das Dauermorsen mit dem Punkthebel und
hängt im normalen Paddle-Gebe-Modus den Text:
"PSE K"  an.
Auch bei einmaligem Morsen des Festtextes, lässt sich dieser
mit dem Punkt-Hebel beenden.
Da das Programm blitzschnell dann in den normalen
Paddle-Gebe-Modus springt, müßte man den "Punkt" hören.
Der "Abbruchs-Punkt" wird aber nicht als Punkt gemorst.
Er ist unterdrückt.

Beim einmaligen Festtextmorsen kann man sofort nach dem
letzten Festtextzeichen im normalen Gebe-Rhytmus weiter morsen.
Die letzte Pause beim Abspeichern wird nicht gespeichert.

Wird der Festtext wiederholend gemorst (Baken-Morsen) befindet sich aber zwischen
dem letzten CW-Festtextzeichen und dem ersten CW-Festtextzeichen
eine automatisch eingefügte Pause von 8 Einheiten.
============================================================

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Der Widerstandwert des Potis von 4,7Kohm (5,0Kohm) linear muss so sein. 
Er darf nicht anders gewählt werden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Als CW-Ausgang dient ein Optokoppler, welche an den
Transceiver wie üblich angeschlossen wird.
============================================================

Zum Abspeichern:
Man betätigt den Programmier-Schalter.
Die Programmier-Duo-LED blinkt dann gelb.
(die Stromversorgungs-Anzeige ist rot und grün ist die Programmier-LED)
(da die Stromversorgung dauernd leuchet blinkt es gelb)
(und in den Pausen leuchtet es rot)

Dann betätigt man einen der 6 Taster, wo der Festtext hin soll.
Das gelb Blinken hört auf.
Es leuchtet dauernd gelb.
Und
Es ertönt als Morseton "SAVE", wie Abspeichern.

Dann kann man durch morsen mit dem Paddle den Text abspeichern.
Es beginnt mit dem ersten "Druck" auf das Paddle.
Die Anfangs-Pause wird nicht gespeichert.

Auch beim Beenden wird die letzte Pause nicht gespeichert.
Man kann sich "etwas" Zeit lassen.

Das normale Beenden des Abspeicherns erfolgt mit eine Druck auf
eine der 6 Festtext-Taster. Dies kann also ein beliebiger Taster sein.
Es ertönt dann als Morseton "OK" und es blinkt dann wieder gelb.
Der Programmier-Schalter wurde ja nicht verändert.

Werden die 140 Zeichen beim Abspeichern überschritten.
Hört man als Mithörton dann einen 3sec Dauerpiep
und als Morseton "ERROR".
Das Abspeichern mittels Paddle wird automatisch beendet. 
Man ist dann aber noch im Abspeicher-Modus, die LED blinkt gelb.
Der Programmier-Schalter wurde ja nicht verändert.

Dann schaltet man den Programmier-Schalter wieder zurück
in die Stellung des Normal-Morsens.
Das Blinken hört auf.
Als Stromversorgungs-DUO-LED leuchtet diese jetzt rot.

---
Hinweis:
Das Abspeichern erscheint kompliziert.
Ist aber logisch durchdacht!
Ich hätte das Rein-Programmieren mittels Paddle 
auch mit einem längeren Dauerdruck der einzelnen Festtext-Taster 
von ca. 3sec machen können.
Dann ergibt sich aber beim Abspielen(starten) des Festtextes folgendes:
Es startet der Festtext erst beim LOSLASSEN des Festtext-Tasters.

Dieses Längerdruck-Prinzip wollte ich nicht:
Jetzt startet der Festtext SOFORT mit dem Beginn eines Tasterdrucks.
=====================================================================

Zu den DUO-LEDs:
Es gibt zwei Duo-LEDs.
Eine Duo-LED davon leuchtet ständig rot und zeigt die Stromversorgung an.
Bei dieser Duo-Led wird auch mit der Farbe grün der Programmier-Status angezeigt.

Es blinkt also gelb, wenn man sich im Programmier-Abspeicher-Modus befindet.
Dabei wurde der Programmier-Schalter betätigt.
Es leuchtet dauerhaft gelb, wenn man dann eine Festtext-Taste zum Abspeichern gedrückt hat.

---
Die andere Duo-Led leuchtet bei normalem Geben, Festtext-Abspeichern und
auch beim Festtext-Abspiel-Morsen als grün.

Ausserdem leuchtet es beim Festtext-Abspiel-Morsen ca. 8 CW-Zeichen vor Ende mit rot im Morsetakt.
Man weis jetzt der Text geht zu Ende und kann sich fürs Geben per Hand konzentrieren...

Betätigt man den Strich-Hebel vom Paddle im Festtext-Abspiel-Morsen und es morst dauernd/wiederholend
als Baken-Morsen leuchtet es im Morsetakt gelb.
Auch hier, gegen Ende des Baken-Morsens leuchtet es rot im Morsetakt.
Da es wiederholend ist, wegen Baken-Morsen, tritt des rot leuchten jedes mal gegen Ende auf.

Kurz gesagt:
Man kann also das Baken-Morsen durch gelb, vom normalen und Festtext-Morsen als grün unterscheiden.
Und rot leuchtet es immer gegen Ende eines Festtextes, auch beim Baken-Morsen.


73 de DL3UKH (Hans) aus Bad Liebenwerda zwischen Dresden/Berlin


















