Wichtige-INFO
=============

Hier könnte man die Anzahl ändern, wo es mit rot am Ende eines Morse-Festtextes
zum blinken beginnt im Morsetakt.

Nur die Stelle suchen am Anfang mit:

;---------------------------------------------------------------------------------
;------------------------- ENDE MACROS -------------------------------------------
;------------------------- VARIABLEN ---------------------------------------------
;HIER KANN MAN AENDERN:         
LED_VORHER      EQU D'25'   ;ROTE LED SOLL 25ZEICHEN VOR DEM ENDE LEUCHTEN
;---------------------------------------------------------------------------------
;--------------------------------------------------------------------------------- 

Bei den Zeichen gilt auch eine Pause als ein Zeichen.
Hier oben mit D'25' sind es so ca. 8 CW-Zeichen...
Man kann probieren...





ZU_DEM_ASSEMBLER_PROGRAMM...
----------------------------
*.asm ist das Assembler-Programmfile, 
      man muss diesen Text selbst per Hand schreiben oder ändern.
      HIER STEHEN JETZT KOMMENTARE VON MIR DRIN, ZUM VERSTEHEN DER SOFTWARE ...
      Ab einem Semikolon (;) wirkt es nur noch als Kommentar bis Zeilen-Ende ...

*.hex ist das Hex-File. Mit diesem wird der PIC gebrannt. Das File ist beim
      assemblieren aus dem ASM-File entstanden.
      Man braucht also ein Assembler-Programm um dies zu bewerkstelligen
      wenn man etwas in *.asm geändert hat...

*.lst ist das Listfile. Es entsteht auch beim assemblieren und stellt eine
      Kontrollfunktion dar. Hier kann man die entstandenen Adressen usw.... ablesen.

!!!!!
Alle Files sind mit einem normalem TXT-Editor lesbar bzw. das asm-File änderbar...
!!!!!

!!!!!
HIER STEHEN IM ASM-FILE KOMMENTARE DRIN, WELCHE HILFREICH SEIN KÖNNTEN BEIM SELBER ÄNDERN !
!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Man kann selbst Änderungen im asm-File vornehmen und dann mit der
MPASMX.exe starten und ein hex-File zum Brennen erstellen !
-
Also als Source-File das ensprechende asm-File in MPASMX.exe eintragen.
Und dann assemblieren ...

Alle anderen Files müssen mit der MPASMX.exe zusammen in einem Verzeichnis stehen!

Sollte ein Fehler kommen mit irgend etwas mit 62 Zeichen (in englisch)
ist der Pfad größer als 62 Zeichen.
Man muss den Path (Pfad) kürzer machen.
Beispiel:
C:\Test\EBIKE03.ASM
Hier ist er Kürzer als 62 Zeichen.
Es müßte gehen.

Oder man hat beim Ändern "Schreibfehler" gemacht.
Dann erscheint ein roter Balken.
Wenn alles OK ist erscheint ein grüner Balken ...
Man kann das entstandene hex-File zum Brennen benutzen !

Logische Fehler im asm-Programm erkennt das Assembler-Programm natürlich nicht !

73 de DL3UKH (Hans) aus Bad Liebenwerda zwischen Dresden/Berlin






