Beschreibung
============
Ich wollte eigentlich nur ausprobieren ob ich auf dem DOGM-LCD-Modul
Schrift-Text-Zeichen darstellen kann.
(Bei DOGM ist eine etwas andere Initalisierung notwendig!)
(Sonst funktioniert es so wie die üblichen "alten" LCD-Displays!)
(Bei DOGM wird für die Beleuchtung weniger Strom benötigt...)
(Aber der mechanische Aufbau ist nicht so robust, wie bei den "alten"...)

So ist auch gleich ein Laufschrift-Programm enstanden mit folgenden änderbaren Texten :
1.-Basteln macht Spass wenn es funktioniert.
2.-Ich bin der grösste Quatschkopf.
3.-Ich bin die grösste Pfeife die rumläuft.
4.-Ich bin der grösste Baster aller Zeiten.

Texte mit bis zu 240 Zeichen sind möglich.
Dazu muss man das ASM-File ändern, welches im txt-Modus(Editor) lesbar ist...
Dann wird assembliert und mit dem entstandenem hex-File wird der PIC16F88 gebrannt.

Hier wurde das DOGM-Display mit 1x8Zeichen eingesetzt.
(Bei anderen DOGM-Typen ändert sich natürlich die Initialisierung.)
(Hier wurde das 4-Bit-Datenbus-Prinzip verwendet.)

Mit einem Einstellregler kann man die Laufgeschwindigkeit einstellen.

Der PIC16F88 läuft mit internem 8Mhz Taktgenerator.

Natürlich lassen sich auch die "alten" LCD-Display mit Laufschrift versehen.
Hierbei müßte man nur die Initalisierung für das "alten" Display ändern...

-
-
-

Viel Erfolg beim Basteln.


73 de DL3UKH (Hans) aus Bad Liebenwerda zwischen Dresden/Berlin

