
1. Version:
Mit "Laufschrift-mit-PIC16F88.HEX" wird der PIC16F88 gebrannt.
Hier ist die Laufgeschwindigkeit mit
einem Einstellregler einstellbar oder änderbar.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

73 de DL3UKH
