ZU_DEM_ASSEMBLER_PROGRAMM...
----------------------------
*.asm ist das Assembler-Programmfile, man muss diesen Text selbst per Hand schreiben.
*.hex ist das Hex-File. Mit diesem wird der PIC gebrannt. Das File ist beim
      assemblieren aus dem ASM-File entstanden.
      Man braucht also ein Assembler-Programm um dies zu bewerkstelligen.
*.lst ist das Listfile. Es entsteht auch beim assemblieren und stellt eine
      Kontrollfunktion dar. Hier kann man die entstandenen Adressen usw.... ablesen.

Alle Files sind mit einem TXT-Editor lesbar.

Man muss den PIC16F88 Schaltkreis mit dem entsprechenden *.hex File programmieren/brennen.
Dies geht etwa 1000 mal. Man kann bedenkenlos immer wieder neu brennen.
Die *.hex Files haben alle
schon die Einstellungen des PIC-Brenn-Programmes integriert.
Man braucht also nicht die Konfigurations-Einstellungen(Bits)
neu einzustellen. Beim Laden/Öffnen des hex-Files stellen sich im
Programmier-Prog. die Einstellungen von selbst ein.

73 de DL3UKH (Hans) aus Bad Liebenwerda