Wichtige-INFO
=============
Man kann selbst Änderungen im asm-File vornehmen und dann mit der
MPASMWIN.exe starten und ein hex-File zum Brennen erstellen !
-
Hier steht am Anfang vom asm-File 
wie man die Zeichenanzahl usw..- ändern kann. (z.B. für 2x16 Display)

Am Ende stehen die 4 stck. Texte, welche auch änderbar sind...
Ca. maximal 240Zeichen sind hier jeweils eintragbar...

---
Dann nach der Änderung das Source-File (asm), das ensprechende asm-File in MPASMWIN.exe eintragen.
Und dann assemblieren ...

Das File P16F88.INC muss mit der MPASMWIN.exe zusammen in einem Verzeichnis stehen!

Sollte ein Fehler kommen mit irgend etwas mit 62 Zeichen (in englisch)
ist der Pfad größer als 62 Zeichen.
Man muss den Path (Pfad) kürzer machen.
Beispiel:
C:\Test\EBIKE03.ASM
Hier ist er Kürzer als 62 Zeichen.
Es müßte gehen.

Oder man hat beim Ändern "Schreibfehler" gemacht.
Dann erscheint ein roter Balken.
Wenn alles OK ist erscheint ein grüner Balken ...
Man kann das entstandene hex-File zum Brennen benutzen !

73 de DL3UKH (Hans) aus Bad Liebenwerda zwischen Dresden/Berlin

