INFO
====
4 Programme liegen hier bei :

1.
PHASE=0-BIS-230VOLT.ASM
Liegt an AN1 +5Volt kommen NULL Volt Wechselspannung raus.
Liegt an AN1 0 Volt kommen 230 Volt Wechselspannung raus.

2.
PHASE=10-BIS-230VOLT.ASM
Liegt an AN1 +5Volt kommen 10 Volt Wechselspannung raus.
Liegt an AN1 0 Volt kommen 230 Volt Wechselspannung raus.

3.
PHASE-INVERS=0-BIS-230VOLT.ASM
Liegt an AN1 0 Volt kommen NULL Volt Wechselspannung raus.
Liegt an AN1 +5Volt kommen 230 Volt Wechselspannung raus.

4.
PHASE-INVERS=10-BIS-230VOLT.ASM
Liegt an AN1 0 Volt kommen 10 Volt Wechselspannung raus.
Liegt an AN1 +5Volt kommen 230 Volt Wechselspannung raus.




ZU_DEM_ASSEMBLER_PROGRAMM...
----------------------------
*.asm ist das Assembler-Programmfile, man muss diesen Text selbst per Hand schreiben.
*.hex ist das Hex-File. Mit diesem wird der PIC gebrannt. Das File ist beim
      assemblieren aus dem ASM-File entstanden.
      Man braucht also ein Assembler-Programm um dies zu bewerkstelligen.
*.lst ist das Listfile. Es entsteht auch beim assemblieren und stellt eine
      Kontrollfunktion dar. Hier kann man die entstandenen Adressen usw.... ablesen.

Alle Files sind mit einem TXT-Editor lesbar.

Man muss den PIC16F675 Schaltkreis mit dem entsprechenden *.hex File programmieren/brennen.
Dies geht etwa 1000 mal. Man kann bedenkenlos immer wieder neu brennen.
Das *.hex Files unter "2-Software-fuer-PIC12F675" hat schon alle
Einstellungen des PIC-Brenn-Programmes integriert.
Man braucht also nicht die Konfigurations-Einstellungen(Bits)
neu einzustellen. Beim Laden/Öffnen des hex-Files stellen sich im
Programmier-Prog. die Einstellungen von selbst ein.

Dies gilt auch wenn man das asm-File assembliert.
Es stellen sich die Einstellungen zum Brennen gleich ein.

Hier nur der Vollständigkeit halber die Konfigurationseinstellungen:
also
DIE PROGRAMMIER-EINSTELLUNGEN FUER DAS PROGRAMMIERGERAET:                             

OSCILLATOR: HS
WATCHDOG TIMER: OFF
POWER UP TIMER: DISABLE
BORWN OUT DETECT: ENABLE
MASTER CLEAR ENABLE: ALS I/O
DATA EE READ PROTECTET: DISABLE
CODE PROTECT: OFF
--------------------------------------------------


73 de DL3UKH (Hans) aus Bad Liebenwerda