Es liegt eine grobe Gehäuse-Bearbeitungs-Skizze bei.
Hier zeichnet man vorsichtig mit Bleistift alles an.
(also bei der Deckplatte und einer Seitenwand...)

Dann neben den Bleistiftlinien ankörnen 
für einen 2,0mm...3,5mm Bohrer.
Recht eng ankörnen !
Sonst bekommt man es nicht rausgehebelt.
Dann bohren.
Dann mit einem Seitenschneider die Stege unten und
oben der Platten zerschneiden.
Dann aushebeln.
Dann feilen mit öfterem nachsehen ob es passt.
---

Genauso habe ich es bei der Netzbuchse an der
Seitenwand gemacht. Nur mit Anzeichnen.
---

Auch beim Netzschalter hatte ich gleiches Prinzip benutzt.
---

Sollte das viereckige Loch für den Netzschalter in der
Länge zu groß sein, fällt der Netzschalter raus und
klemmt nicht.
Hier kann ein Erwärmen (verschmelzen) mit einem Lötkolben helfen.
---

Die 220Volt Steckdose habe ich mit einem Zirkel angezeichnet
und mit einer Laubsäge (oder mit mehreren 2,0mm Bohtungen)
ausgesägt.
Korrekturen habe ich mit einer Feile bewerkstelligt.
Als Laubsägeblatt habe ich ein kräftiges Sägeblatt
von einer Bandsäge benutzt.

Meine Fotos können auch helfen !!!!!

---
Damit man die Leiterplatte mit den Gerätefüßen verschrauben
kann, muss man die "NIPPEL" vom Gehäuseboden aufbohren.
Dazu sticht von vorher mit einer Anreissnadel die Bohrungen durch.
Dann kann man von außen die 3,5mm Bohrungen bohren.
(von innen bohren geht schwer, wegen Bohrfutter stösst an die
 Gehäusewände an...)

