Elektrischer Aufbau 
===================
Man muss alles richtig exakt verdrahten.

Hier sei erwähnt, die 2mal 330Kohm Widerstände
muss man in Reihe zusammenlöten. (siehe Fotos)
Es gibt dazwischen keine Lötinseln...

Unterhalb der Leiterplatte habe ich GP3 vom PIC12F675
mit dem 10Kohm Widerstand verbunden, 
welcher an +5V angeschlossen ist.
WENN GP3 über den Widerstand nicht mit +5V
angeschlossen ist funktioniert es auch nicht!
(bei auf Masse gelegt, erlischt die Lampe)
(man kann eigentlich so galvanisch getrennt schalten)
(siehe Beschreibung)

Dann mißt man die 5Volt Spannung nach dem
Spannungreglern ohne den PIC12F675 reinzustecken.

Genauso mißt man die Gleichspannung von 7,3Volt
an den Kontroll-Punkten... (siehe Stromlaufplan)

Ist alles OK,
kann man den PIC reinstecken und 
kontrollieren ob alles funktioniert.

Der Triac hat keinen Kühlkörper.
Er könnte bei der hier verwendeten Sicherung von 3,15A
sehr heiss werden.
Bitte selbst kontrollieren !!!
Die internen Anschluss-Kabel darf es nicht "zerschmelzen" !!!

---

