BEMERKUNG
=========
Im Foto sieht man die höchste einstellbare
Spannung mit 233Volt.
Sie kommt der max. Netzspannung, welche
gerade anlag um fast 0,5Volt nahe.
-
Bei der kleinsten Spannung mit 0,5Volt
kann also fast auf 0 Volt runter einstellen.

Dies ist bei handelsüblichen DIAC/TRIAC Dimmern nicht so.
Hier liegt die kleinste Spannung bei ca. 20Volt.
-
-
-
Linear Proportional verhält sich die Leuchtstärke
der normalen Glühbirne zur Spannung.
Niedriger 13Volt leuchtet sie nicht mehr.

Auch bei der DIMMBAREN LED 220Volt Lampe erlosch diese
bei ca. 13Volt.
Hier war im unteren Spannungsbereich ABER kein linear
proportionales Leuchtstärke- / Spannungsverhältnis
mehr vorhanden !!!
Die LED Lampe sprang mit der Leuchtstärke
schlagartig bei Spannungswerten von ca. 22Volt an.
(obwohl ich eine gute DIMMBARE OSRAM LED BIRNE genommen
 hatte mit "made in Germany" !)
-
-
-
Die angeschraubten (mit M3 Schrauben / nicht in der Stck.-Liste)
Gerätefüße sind in den Fotos nicht zu sehen !!!

Es sind nur die 4stck. Muttern bei der Befestigung von
Leiterplatte und Gerätefüßen zu sehen !!!

Genauso sieht man auch die Fassung für das Poti nicht !!!