Beschreibung 
============
Ich will hier nicht auf die Grundlagen einer Phasenanschnitts-
Steuerung eingehen.
Lesen Sie bitte hier bei Grundlagen alles vorher selbst durch !
---
Die Schaltung (Stromlaufplan) der Bastelei zeigt den Hardware-
Mäßigen Aufbau.

Man sollte VORSICHTIG sein:
220Volt Wechselspannung sind Lebensgefährlich !!!!!!!!!!!!!!!!

ZU "Stromlaufplan.bmp"
============================================
Mit einem Schalter oder Taster kann man die Lampe ein- oder
aus-schalten.
Hier könnte man auch eine Schaltspannung von +5Volt oder
von Null Volt an den PIN4 (GP3) legen.
Hier ist ein 10Kohm Widerstand für +5V auf der Leiterplatte
vorbereitet.
-
Dann schaltet es mit Low (Null-Volt) auf aus.
Und bei High (+5Volt) schaltet es auf ein.
-
Mit dem 5Kohm Einstellregler kann man die Helligkeit ändern.
(Der 5Kohm Wert darf nicht verändert werden.)
Man kann dann einstellen von 0Volt bis 230Volt Wechselspannung
an der Lampe oder Motor.

Auch hier kann man an den PIN4 (AN1) direkt eine Spannung anlegen.
Dann verändert die Lampe dem entsprechend ihre Helligkeit.
(je nach NF-Pegel-(Lautstärke) kann man die Lampe Hell oder
Dunkel leuchten lassen.)
Das Poti von 5Kohm und 47n ist dann wegzulassen.
Dieser digital-analog-Eingang AN1 kann 
Spannungen von +5V bis Null Volt verarbeiten.

4 Software-Varianten gibt findet man hier.
Das File "info.txt" beschreibt deren Unterschiede...

Die +5Volt dürfen am Eingang nicht überschritten werden.
Hier könnte eine Zenerdiode mit 4,7Volt eingesetzt werden. (ZF4,7)
Und um alles etwas "träge" zu machen könnte ein Elko 
mit Widerstand helfen.
Man muss die Zusatzschaltung selbst konstruieren.

Einen Sägezahn-Generator könnte man einsetzen.
Dann hätte man ein Auf- und Ab-Schwellen der Helligkeit.
-
Natürlich kann man an Stelle der Lampe einem Motor einsetzen,
welcher dann in der Drehzahl und mit ein/aus gestellt werden kann.
Es wurde mit Wechselstrom-Motor ausprobiert.
Es funktioniert genauso gut, wie mit Birne !

---
Zur Software...usw...Prinzip...:
Die Leuchtdiode im Optokoppler beim Triac gibt 40µsec Leucht-Impulse
aus, damit der Triac bei jeder Halbwelle "gezündet" wird.
Die 40µsec sind fest im ASM-PIC-Programm einprogrammiert.

Kommt der Impuls am Anfang eine Halbwelle steht fast die ganze Halbwelle
als Ausgangs-Spannung an der Lampe zur Verfügung.
Kommt der Impuls gegen Ende der Halbwelle "steht" nicht mehr so viel
Spannung zur Verfügung.

Nun muss das Programm aber den Anfang einer Halbwelle erst erkennen. 
(Damit der 40µsec-Impuls an der richtigen Stelle kommt.)
Hier habe ich den Eingang PIN7 (GP0) genutzt.

---
Der PIC12F675 hat zwar einen internen RC-Oszillator von 4Mhz.
Die 4,000Mhz stimmen hier nicht exakt und die Verarbeitungszeit von 4Mhz
ist zu lang...
Deshalb wurde ein Quarz von 16Mhz eingesetzt.
---
Der "Nulldurchgangsdetektor mit galvanischer Trennung" wurde 
aus der Zeitschrift ELEKTOR 2002 entnommen.
(siehe "Dies-war-der-Ausgangspunkt---.pdf" hier im Download)
-
DIE 7,3Volt KONTROLLE NACH-MESSEN !!!!
(mit ca. 5Volt hat es auch noch funktioniert)
(es wurden hier die Nullspannungsdetektor-Schaltung 
 in "Dies-war-der-Ausgangspunkt---.pdf" genutzt !!!)

Es ist nur ein Spannungsmesser notwendig.
Einen 2-Strahl-Oszi braucht man eigentlich nicht ...
Also ich bin auch ohne Oszi zurecht gekommen !!!

----
----

73 de DL3UKH (Hans) aus Bad Liebenwerda zwischen Dresden/Berlin

