ZU PROGRAMM-VERSIONEN
=====================
1.:
Batterie-Abschalt-mit-Pieps.ASM

Hier erfolgt ein Blinken und Piepsen im ausgeschalteten Zustand (also bei Dauerabschaltung).
(0,5sec rot leuchten und piepsen, dann 2sec nicht leuchten und piepsen)

Es piepst NATÜRLICH AUCH als Vor-Warnmeldung bei der Einstellung 1/3/5min vor der eigentlichen Dauerabschaltung.
Bei sofort (0min) Dauerabschaltung gibt es keine Warnmeldung und es piepst auch nicht.


2.:
Batterie-Abschalt-ohne-Pieps.ASM

Hier erfolgt nur ein Blinken und kein Piepsen im ausgeschalteten Zustand (also bei Dauerabschaltung).
(0,5sec nur rot leuchten und, dann 2sec nicht leuchten)

Es piepst NUR als Vor-Warnmeldung bei der Einstellung 1/3/5min vor der eigentlichen Dauerabschaltung.
Bei sofort (0min) Dauerabschaltung gibt es keine Warnmeldung und es piepst auch nicht.
















