Stückliste 
==========
Bestellung bei (siehe unten) sowie auch die Preise

Reichelt Elektronik e.Kfr.
Elektronikring 1
26452 Sande

www.reichelt.de
oder
Tel.-Nr.: 0 44 22 / 955 333

                  Bestell-                       
Stückzahl       Bezeichnung             Kommentar
-------------------------------------------------------
1 Stück         PIC 16F876-20SP         PIC-Kontroller 
1 Stück         4N33                    Optokoppler     
1 Stück         GS 28P-S                28-polige IC-Fassung
1 Stück         GS 6P-S                 6-polige IC-Fassung
1 Stück         µA78L05                 Regler 5V/0,1A 
1 Stück         BC547C                  Transistor npn      
3 Stück         BC557C                  Transistor pnp          
1 Stück         1N4148                  Verpolungs-Schutz-Diode 100mA   
2 Stück         LED 5RG-3               Duo-LED rt/gn       
2 Stück         EBF A-5                 LED-Fassung       
3 Stück         RAD 470/25              Elko                
1 Stück         8,0000-HC49U-S          8,0Mhz Quarz 
2 Stück         Kerko 15p               Kondensator   
2 Stück         X7R-2,5 47n             Kondensator         
2 Stück         Metall 270 Ohm          Widerstand       
3 Stück         Metall 470 Ohm          Widerstand             
4 Stück         Metall 18 KOhm          Widerstand              
1 Stück         Metall 10 KOhm          Widerstand             
1 Stück         SIL 10-9 10KOhm         Widerst.-Netzwerk    
4 Stück         SMCC 220µ               Drossel      
1 Stück         Knopf 28M-6 sw          Knopf mit Markierung      
1 Stück         Zeiger 28-1 sw          Steckzeiger für Kno.   
1 Stück         Deckel 28M sw           Deckel für Knopf 
3 Stück         VT QS 1,5-3             Kabelschuh M3
1 Stück         PKI 10A RT              Gute Stromspeise-Buchse (Banane) rot
1 Stück         PKI 10A SW              Gute Stromspeise-Buchse (Banane) schwarz
2 Stück         MS 500A                 Schalter für Stehwelle und Programmier-Schalter

1 Stück         1455T1601BK             Gehäuse  Länge:160 Breite:165 schwarz   ==>silber-ohne-BK  
Man kann auch ein anderes kleineres Gehäuse nehmen.
Ich wollte nur dieses Gehäuse benutzen, 
weil es zu meinen trcvr-Aufbauten als schwarz und Huckepack gut passt.

Dieses Poti von Reichelt passt wahrscheinlich nicht in das Gehäuse an Frontplatte / zu groß.
Bitte selbst nachschauen...
1 Stück         PO6M-LIN 4,7K           Potentiometer

Bei Conrad, dies passt bei meinem Gehäuse an Frontplatte
Dies habe ich genommen...
1 Stück         Bestell-Nr.:445518-VQ   Potentiometer 4,7K lin


Für Festtext:
6 Stück         AV 06-00 oder AV09-00  Vandilismus-Taster 
oder
6 stck.         IP C3S SW              Taster
oder
6 Stück         T250A sw               billige Taster gehen zur Not auch


Zur HF-Entstörung:
1 Stück     FT 114-77 innen ca. 19mm Ferrit-Ringkern bei allen Kabeln zur Entstörung
oder
1 Stück     FT 140-77 innen ca. 22mm Ferrit-Ringkern bei allen Kabeln zur Entstörung
oder
1 Stück     FT 240-77 innen ca. 35mm Ferrit-Ringkern bei allen Kabeln zur Entstörung

Material:   77: 0,5 MHz bis 50 MHz
(nur zur Sicherheit so viele Ringkerne /// "selbst probieren"
Ferrit-Stäbe gibt es bei AMAZON oder EBAY.
Diese gehen gut wenn man die Stecker schon angelötet hat und nicht wie bei Ringkernen durchfädeln kann.
Ferrit-Halbschalen von AMAZON oder EBAY geht von 25Mhz bis 200Mhz.
Also nicht einsetzbar für KW ab 1,8Mhz...

1 Stück     CW-Kabel mit an jeder Seite 3,5mm Klinkenstecker ("selbst suchen")
2 Stück     3,5mm Klinkenbuchse ("selber suchen") für Paddle und CW-Ausgang (siehe auch unterhalb bei Conrad-Stck.-Liste)

Ohne Versandkosten 
Die Leiterplatte fehlt noch!
---------------------------------------------------------------------



UND
Bestellung bei:
Conrad Electronic GmbH
Klaus-Conrad-Straße 1
92240 Hirschau


                  
Stückzahl       Bezeichnung     Kommentar           
----------------------------------------------------       
2 Stück         734136-77       Stereo-Klink.-Buchse 




73 de DL3UKH (Hans) aus Bad Liebenwerda




